Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры №39

Приложение № 3

**Техническое задание: Крепеж лотков периметра, строительные материалы.**

**Требования к техническим параметрам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и техническая характеристика** | **Тип, марка, обозначение** | **Завод-изготовитель** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Консоль BBL-50 | BBL5030HDZ | DKC | шт | 329 |
| 2 | Песок природный для строительных работ средний 2-2,5 мм **в мешках (4-х стропные МКР «биг-бэг»)** | - | - | м3 | 50 |
| 3 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм **в мешках (4-х стропные МКР «биг-бэг»)** | - | - | м3 | 14 |
| 4 | Цемент марки М 500 **в мешках по 50 кг** | - | - | т | 5 |
| 5 | Алмазная коронка по керамограниту и керамике HAGWERT 576220 | - | - | шт | 3 |
| 6 | Контрольное устройство 2042 | 2042/1,2/7,64 | Fluke | шт | 1 |
| 7 | Заглушка для двустенных труб d50 | - | - | шт | 120 |
| 8 | Инструмент универсальный КВТ ПКГ-120 57568 | КВТ ПКГ-120 57568 | - | шт | 1 |
| 9 | Инструмент универсальный KING TONY 87711C | 87711C | KING TONY | шт | 2 |

Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации, является новым и ранее неиспользованным (не было в эксплуатации, не проходило ремонт, в том числе восстановительный, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с Товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов, формуляров, эксплуатационной документации, в том числе инструкций по эксплуатации на русском языке, и других документов, удостоверяющих качество Товара.

Представить к поставке оборудование и строительные материалы в соответствии с условиями Технического задания, Приложение №3, **без поставки аналогов или эквивалентов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| варочный аппарат | 86S | 1шт |
| (1) Батарея\* | BTR-15 | 1шт |
| (2) AC адаптер | ADC-20 | 1шт |

**Исполнитель: Колупаева Н.Н.**