Приложение № 4

**Техническое задание к закупочной документации № 65**

Перечень

видов работ, выполняемых в объёме текущего ремонта ЗС ГО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| **Технологический объект 00-000 ул. Мельникова, д. 29**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел: Ремонт геометрической двери аварийного выхода** |  |  |
| 1 | Смена уплотнительной резины дверей герметических | Шт. | 1 |
| 2 | Смазка шарниров и механизма задраивания дверей герметических | Шт. | 1 |
| 3 | Масляная окраска дверей герметических | м² | 2,88 |
| 4 | Маркировка дверей герметических | м² | 0,576 |
| 5 | Устройство клинового подпора дверей герметических | м | 2 |
|  | **Раздел: Общестроительные работы** |  |  |
| 6 | Демонтаж входной двери | Шт. | 1 |
| 7 | Установка входной двери  | Шт. | 1 |
| 8 | Очистка деформационных швов в середине и в конце коридора  | м² | 0,48 |
| 9 | Расшивка деформационных швов | м² | 24 |
| 10 | Набивка шва бетонитовым шнуром | м² | 24 |
| 11 | Обработка поверхности антисептиком | м² | 0,48 |
| 12 | Заделка шва герметиком | м | 24 |
| 13 | Обработка поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения | м² | 64,32 |
| 14 | Окрашивания потолков водоэмульсионными составами  | м² | 64,32 |
| 15 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 64,32 |
| 16 | Окрашивание стен водоэмульсионными составами | м² | 64,32 |
|  | **Подраздел: Ремонт запасного лаза** |  |  |
| 17 | Очистка деформационных швов | м² | 0,042 |
| 18 | Расшивка деформационных швов | м | 2,1 |
| 19 | Набивка шва ботонитовым шнуром | м | 2,1 |
| 20 | Обработка поверхности антисептиком | м² | 25,01 |
| 21 | Заделка шва герметиком | м² | 2,1 |
| 22 | Обработка поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения | м² | 25,01 |
| 23 | Окрашивания потолков водоэмульсионными составами | м² | 25,01 |
| 24 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 25,01 |
| 25 | Окрашивание стен водоэмульсионными составами | м² | 25,01 |
| 26 | Ремонт бетонных ступеней (с устройством опалубки) | Шт. | 11 |
|  | **Подраздел: Полы** |  |  |
| 27 | Масляная окраска полов | м² | 146,5 |
|  | **Раздел: Водоснабжение** |  |  |
| 28 | Демонтаж обвязки баков запаса воды | м | 7 |
| 29 | Демонтаж баков запаса воды | Шт. | 2 |
| 30 | Устройство постамента | м³ | 0,3 |
| 31 | Монтаж баков запаса воды | бак | 1 |
| 32 | Прокладка обвязки баков запаса воды | м² | 7 |
| 33 | Обезжиривание баков запаса воды | м² | 3,31 |
| 34 | Изоляция бака запаса воды (диаметр бака 0,54 м, высота – 1,85) | м² | 3,31 |
| 35 | Масляная окраска баков запаса воды | м² | 3,31 |
| 36 | Маркировка бака запаса воды | м² | 0,5 |
|  | **Раздел: Электрика** |  |  |
| 37 | Демонтаж труб | м | 10 |
| 38 | Прокладка труб гофрированных | м | 10 |
|  | **Раздел: Ремонт оголовка** |  |  |
| 39 | Устройство заплатки на крыше оголовка | место | 1 |
| 40 | Очистка крыши от пыли и грязи | м² | 13,64 |
| 41 | Промазка фальцев покрытия из кровельной стали | м | 16 |
| 42 | Огрунтовка крыши коррозийно-защитной грунтовкой | м² | 13,64 |
| 43 | Окраска металлической крыши | м² | 13,64 |
| 44 | Устройство заплатки на стенах оголовка (сталь толстолистовая. 4 заплатки по 0,75 м²) | место | 4 |
| 45 | Очистка стен от пыли и грязи | м² | 32 |
| 46 | Огрунтовка крыши коррозийно-защитной грунтовкой | м² | 32 |
| 47 | Окраска металлических стен оголовка изнутри и снаружи | м² | 64 |
| 48 | Устройство щеколды на металлической двери оголовка запасного лаза | Шт. | 1 |
|  | **Раздел: Вентиляция** |  |  |
| 49 | Разрезка труб воздуховодов | м² | 1 |
| 50 | Установка фланцевых соединений | компл | 3 |
| 51 | Монтаж люк-вставки ЛВ-2-6 | Шт. | 3 |
| **Технологический объект 00-000 ул. Дубнинская, д. 12А** |
|  | **Раздел: Ремонт дверей герметических** |  |  |
| 1 | Смена уплотнительной резины дверей герметических | Шт. | 4 |
| 2 | Смазка шарниров и механизма задраивания дверей герметических | Шт. | 4 |
| 3 | Масляная окраска дверей герметических | м² | 11,52 |
| 4 | Маркировка дверей герметических | м² | 2,304 |
| 5 | Устройство клинового подпора дверей герметических | м | 8 |
|  | **Раздел: Общестроительный работы** |  |  |
|  | **Подраздел: Стены** |  |  |
| 6 | Восстановление разрушенного слоя бетона стен с устройством антикоррозийной защиты арматуры (30%) | м² | 59,85 |
| 7 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 199,51 |
| 8 | Окрашивания стен водоэмульсионными составами | м² | 199,51 |
|  | **Раздел: Полы** |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах (площадь участка 0,5 м²) | место | 10 |
| 10 | Масляная окраска полов | м² | 32 |
|  | **Подраздел: Потолки** |  |  |
| 11 | Очистка деформационного шва | м² | 0,4 |
| 12 | Расшивка деформационного шва | м | 20 |
| 13 | Заполнение деформационного шва бетонитовым шнуром | м | 20 |
| 14 | Обработка шва антисептиком | м² | 0,4 |
| 15 | Заделка шва герметикам | м | 20 |
| 16 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения | м² | 32 |
| 17 | Окрашивание стен водоэмульсионными составами | м² | 32 |